Problem:

Khi cd thi lam the nao de terminal cung cd …

Vua go thi ben client va server phai dong thoi hien ra ten lenh!

API:

+) Server

int create\_server\_socket(int port\_number)

int get\_command\_result(char \*result, char \* command)

int send\_command\_result(int i32ConnectFD, char \*command\_result)

char receive\_command\_character(int i32ConnectFD) -> khong nhan duoc tra ve 0

char \*create\_command( ) -> append tung ki tu nhan duoc vao 1 buffer gap enter thi append ‘\0’ roi tra ve chuoi.

+) Client

int create\_client\_socket(int port\_number, char \* server\_IP\_address)

int send\_command\_character(char ch, int i32ConnectFD) -> tra ve gia tri ki tu da doc neu success hoac 0 neu fail !!

int receive\_command\_result(int i32ConnectFD, char\* result)

Cac file can thiet :

server\_lib.c

server\_lib.h

client\_lib.c

client\_lib.h

server.c

client.c

* Muc tieu het tuan nay: go ben nay thi no hien ra ben kia :D
* problem : ben nay xoa chu thi ben kia lam the nao ?!